	规格型号
	国产/进口
	厂家
	价格

	内窥镜，视向角25°，直径4.0mm，有效工作长度（插入人体部分）150mm；单旋塞阀镜鞘1支；
	国产

	
	

	定位针，直径1.0mm，长度150mm；
	
	
	

	剥离器，宽度5.0mm，长度125mm；
	
	
	

	双头直弯剥离子，直径5mm，工作长度130mm，前端弧形高度5.5mm
	
	
	

	双头钝锐剥离子，直径5mm，工作长度130mm，前端拉钩形态的长度分别为4mm及8mm；
	
	
	

	弯头刮勺，直径6mm，工作长度150mm，刮勺头端上翘角度为25°；
	
	
	

	直型骨铲，工作长度120mm，直径5mm；
	
	
	

	弧型骨产，直径6mm，工作长度120mm，工作端弧形；
	
	
	

	纤维环切开刀，直径6mm，工作长度150mm，前端为刺枪型并带有刻度；
	
	
	

	弧型咬骨钳，直径5.5mm，工作长度130mm，钳口40°，咬合口宽度2mm，工作段弧形上翘角度20°
	
	
	

	可旋转椎板咬骨钳，直径5.5mm，工作长度130mm，钳口40°，咬合口宽度2mm；
	
	
	

	可旋转椎板咬骨钳，直径5.5mm，工作长度130mm，钳口40°，咬合口宽度4mm；
	
	
	

	咬骨钳手柄，内置弹簧，带过载保护功能。按键方式控制鞘管拆卸功能；
	
	
	

	咬骨钳，直径8mm，工作长度130mm，钳口40°，咬合口宽度4mm；
	
	
	

	勺型抓钳，直径4.5mm，工作长度160mm，勺型工作端长度9mm；
	
	
	

	弧型小号抓钳，直径2.6mm，钳口上翘角度30°，工作长度160mm
	
	
	

	弧型咬切钳，头端弧形上翘，弧形角度15°；直径2。6mm，工作长度160mm
	
	
	

	骨锤，可拆卸工作端材质为耐高温塑料，长度210mm；
	
	
	

	铰刀，工作长度200mm，铰刀宽度为7mm ；
	
	
	

	铰刀，工作长度200mm，铰刀宽度为9mm ；
	
	
	

	铰刀，工作长度200mm，铰刀宽度为10mm ；
	
	
	

	铰刀，工作长度200mm，铰刀宽度为11mm ；
	
	
	

	铰刀，工作长度200mm，铰刀宽度为13mm ；
	
	
	

	脊柱植入物推送器，直径7.5mm，长度167mm
	
	
	

	漏斗型工作套管，后端喇叭形开口，内径7.8mm，外径9mm，长度205mm
	
	
	



